LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Teras-XL:   
**Geräteschrank für den Außenbereich:**

**Abmessung:** 2,34 m x 0,80 m x 1,58 m (B x T x H)  
**Bedienung:** Zugriff von einer bis drei Seiten mit integriertem Regalsystem. Fachböden individuell verstellbar.  
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Standardfarbe oder Glastüren (alternativ UNI-Farbpalette, Natural-Dekor, Wood- oder Metallics-Dekor)  
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante (Alternativ: SmartDach mit einer Füllhöhe von 2,5 cm für Zierkies oder Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren)  
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte mit höhenverstellbaren Füßen  
**Rückseite:** Standard kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte (Alternativ mit Trespa-Verkleidung gemäß Türen oder Tafelmaterial)  
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (Alternativ: Mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)  
**Modellname:** Garten[Q]Teras-XL oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)