LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Teras-XL:
**Geräteschrank für den Außenbereich:**

**Abmessung:** 2,34 m x 0,80 m x 1,58 m (B x T x H)
**Bedienung:** Zugriff von einer bis drei Seiten mit integriertem Regalsystem. Fachböden individuell verstellbar.
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material
**Farbe:** Standardfarbe oder Glastüren (alternativ UNI-Farbpalette, Natural-Dekor, Wood- oder Metallics-Dekor)
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante (Alternativ: SmartDach mit einer Füllhöhe von 2,5 cm für Zierkies oder Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren)
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte mit höhenverstellbaren Füßen
**Rückseite:** Standard kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte (Alternativ mit Trespa-Verkleidung gemäß Türen oder Tafelmaterial)
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (Alternativ: Mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)
**Modellname:** Garten[Q]Teras-XL oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH
Eugen-Sänger-Ring 21
85649 München / Brunnthal
Telefon +49/89/244 18 41-0
Fax +49/89/244 18 41-99
Mail: info@garten-q.de
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)