Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Trash-L:   
**Müllcontainereinhausung für 1.100 Liter Roll-Container:**

**Größe:** 1,56 m x 1,40 m ca. 1,38 m (B x T x H)  
**Bedienung:** Einwurf durch Hochklappen des Daches auf voller Breite.   
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Standardfarbe, oder Trespa UNI Farbpalette, Wood-Dekor, Natural / Metallic-Pallette  
**Design:** Breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante. Im vorderen Bereich anhebbar.  
**Bodenkonstruktion:** Kein fester Boden. Höhenverstellbare Füße zum Verschrauben auf ein ebenes Platten- oder Betonfundament.  
**Seitenwände:** beidseitig Trespa-Verkleidet oder Holzplatte (Werden mehrere Modelle zusammengestellt sind die Zwischenwände ohne Trespa-Verkleidung)   
**Rückseite:** Offen, Holzplatte oder Trespa-Verkleidung   
**Verschließbarkeit:** Zylinderschloss   
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller

**Modellname:** Garten[Q]Trash-L

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)