LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Various-2:   
**Unterstand / Einhausung:**

**Größe:** 1,58 m x 0,80 m 1,58 m (B x T x H) (alternativ Höhe 120 cm)  
**Bedienung:** Zugriff von einer bis zwei Seiten (Alternativ: Doppeltür ohne festen Mittelpfosten)  
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Frei wählbar aus Trespa UNI Farbpalette (Alternativ: Frei wählbar aus Standardfarbe oderWood-Dekor oder Natural / Metallic oder Glastüren)  
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit spezial- UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante. (Alternativ: SmartDach mit einer Füllhöhe von 2,5 cm für Zierkies oder Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren. Höhe +12 cm)  
**Bodenkonstruktion:** Aluminium-Füße zum Verschrauben auf ein ebenes Platten- oder Betonfundament.  
**Rückseite:** Standard: Mehrschichtholzplatte kunststoffbeschichtet (Alternativ: Trespa-Türen oder Trespa-Verkleidung)  
**Verschließbarkeit:** Vorrichtung für Vorhängeschlösser (Alternativ: Mit gleichschließenden Zylinderschlösser ober Mehrkantschlösser)  
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (Alternativ: Mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)

**Modellname:** Garten[Q]Various-2 oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)