

Garten[Q]Various-XL:   
**Unterstand / Einhausung**

**Größe:** 2,34 m x 1,58 m 1,58 m (B x T x H) (alternativ Höhe 120 cm)  
**Bedienung:** Zugriff von bis zu 2 Seiten (Doppeltüren mit oder ohne Mittelpfosten)  
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Frei wählbar aus Trespa UNI Farbpalette (Alternativ: Frei wählbar aus Standardfarbe oderWood-Dekor oder Natural / Metallic oder Glastüren)  
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante.  
**Bodenkonstruktion:** Aluminium-Füße zum Verschrauben auf ein Platten- oder Betonfundament.  
**Rückseite:** Standard: Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte (alternativ mit Trespa-Verkleidung oder Trespa-Türen)  
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten waagrechten Untergrund gemäß Hersteller-Angaben (Alternativ: Mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)  
**Modellname:** Garten[Q]Various-XL oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)