

Garten[Q]Primus:   
**Gerätehaus für den Außenbereich:**

**Größe:** 250 cm x 250 cm 250 cm (B x T x H)

**Bauart:** Ständerbauweise aus Film-Film-Platten

**Verkleidung:** HPL-Platten von Trespa Meteon, wetterfest, farbecht und vandalismussicher  
**Tür:** Drehtür aus wartungsfreiem Trespa-Material mit Zylinderschloss (Optional eigene Farbe)

**Design:** breites Streifendesign  
**Farbe:** Frei wählbar aus 5 Standardfarben (Alternativ: Frei wählbar aus UNI-Farbpalette)  
**Dach:** Flachdach belegt mit Spezial- UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Holzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante.

OPTIONAL:

**Regalsystem:** 3 zusätzliche Türen an einer Seite mit integriertem Regalsystem und Zugriff von außen  
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Holzplatte mit höhenverstellbaren Füßen

**Fenster:** vertikales Lichtband

Inklusive Lieferung und Aufbau

**Modellname:** Garten[Q]Primus oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)